
**Atık Süstaşlarının Değerlendirilmesi Ders Uygulamaları**

**Tamburlanmış Taşların Değerlendirilmesi – Kolye Ucu yapımı**





<https://tr.pinterest.com/pin/831125306212812345/>

* Kırık taşlarınızı tamburda sırasıyla 240, 400,600,1000 ve 1200 zımpara tozuyla tamburlayınız.
* Tmburlanan taşınızı istenen ölçüde ultrasonik delme makinesinde deliniz.
* Delme işlemi biten taşlarınızın cilasını yapınız.
* Yukarıda örneği verilen bağlama şekliyle uygun bir ip-deri vs ile taşınızı bağlayarak kullanıma hazır hale getiriniz.